{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2017-01-12水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2017-01-12水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,19,0],[1,1,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[5,3,5,11],[9,1,9,2],[9,3,9,11],[19,1,19,11]]}
[]
[null,"青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
[null,"日期：2017-01-12",{"$nulls":7},"取样日期：2017-01-12"]
[null,"序号","取样点","浑浊度","色度","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）","菌落总数","总大肠菌群","耗氧量（CODMn法，以O₂计）","肉眼可见物","耐热大肠菌群"]
[null,"国家标准（GB5749-2006)",null,"≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不得检出","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","无","不得检出"]
[null,"出厂水"]
[null,1,"崂山水厂","0.13","<5","0","0.75","未检出","未检出","2.23","无","未检出"]
[null,2,"白沙河水厂","0.18","<5","0","0.79","未检出","未检出","2.20","无","未检出"]
[null,3,"仙家寨水厂","0.19","<5","0","0.80","未检出","未检出","2.04","无","未检出"]
[null,"管网水"]
[null,4,"海云庵","0.26","<5","0","0.33","未检出","未检出","2.74","--","--"]
[null,5,"沧口路","0.42","<5","0","0.07","未检出","未检出","2.50","--","--"]
[null,6,"延安路","0.23","<5","0","0.45","未检出","未检出","2.08","--","--"]
[null,7,"台东一路","0.26","<5","0","0.45","未检出","未检出","2.32","--","--"]
[null,8,"抚顺路","0.21","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.92","--","--"]
[null,9,"海城宾馆","0.30","<5","0","0.11","未检出","未检出","2.88","--","--"]
[null,10,"洛阳路","0.28","<5","0","0.65","未检出","未检出","2.39","--","--"]
[null,11,"东李村","0.23","<5","0","0.46","未检出","未检出","2.39","--","--"]
[null,12,"浮山后一小区","0.37","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.68","--","--"]
[null,"国家城市供水水质监测网青岛监测站"]